ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71 
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

	
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO 	
	Modalidade:	
                    Pregão Eletrônico

	Número/Ano:	24/2022	Data de abertura:	23/11/2022	
	Data adjudicação:	29/11/2022	Data homologação:	29/11/2022	
	Tipo de avaliação:	Por item	Critério de avaliação:	Menor preço	
	Modo de disputa:	Fechado-Aberto	Condição de pagamento:	EM ATE 30 (TRINTA) DIAS, APOS A ENTREGA	

	Credenciamento:	Não		Chamamento:	Não		Registro de preço:	Sim		
	
	Objeto da licitação:		
	Registro de preço para futura e eventual aquisição de implementos agrícolas, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Desenvolvimento Rural deste Município de Aripuanã-MT.		

                Nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal N° 8.666/93 e as suas alterações, o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, abaixo assinado, acolhendo a manifestação do Pregoeiro, levando em consideração a abertura e julgamento do presente PROCESSO DE LICITACÃO, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em lei, HOMOLOGA o objeto da Licitação supra citada , que tem como vencedor(es) abaixo

	Licitante	CNPJ/CPF	Total do vencedor		
	FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA	36.416.243/0001-52	R$ 67.500,00		
	TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	17.542.364/0001-04	R$ 67.992,00		
	VANDA ARANTES MOTA EPP	02.189.771/0001-02	R$ 392.000,00		
	Total:	R$ 527.492,00		
			
	FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA - Não Exclusivo		
	Código	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total		
	713983	DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E FERTILIZANTE, ACIONADO PELO CARDAM COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS .COM CAPACIDADE DE 6.000 KG, E VOLUME DE CARGA DE 2,8M³, COM ESTEIRA MÍNIMA DE 500 MM, PESO MÁXIMO DE 1.200 KG, FAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE 6 A 10 METROS, RODADO FIXO, RODA ARO 16"X 5,50 COM PNEUS NOVOS 7.50X 16", VAZÃO REGULÁVEL 12.000 L/HÁ, COM FUNDO DOSADOR INOX COM MÍNIMO 02 PA-LHETAS, COMPATÍVEL COM TRATOR DE NO MÍNIMO 70 CV, RODADO TAN-DEM, COM AS SEGUINTES MEDIDAS 4550 X 1880 X 1800 (C-L-A) .	un	2,0000	R$ 33.750,0000	R$ 67.500,00		
	Valor Total: R$ 67.500,00		
	
	TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Não Exclusivo		
	Código	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total		
	714005	PULVERIZADOR PECUÁRIO, EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE E SUPERIOR E COM AS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS, CAPACIDADE DE 600 LITROS, MATERIAL EM POLIETILENO, AGITAÇÃO DE CALDA HIDRÁULICA, RESERVATÓRIO PARA LIMPEZA MÍNIMO DE 15 LITROS, FILTRO DE SUCÇÃO CAPACIDADE DE FILTRAGEM MÁXIMA DE 100 L/MIN, MALHA 50 OU 60, BOMBA DE PULVERIZAÇÃO TIPO PISTÃO, VAZÃO ENTRE 	un	4,0000	R$ 16.998,0000	R$ 67.992,00		
	
	Página: 1 de 3	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71 
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

			
		38 L/MIN A 75L/M, ACIONAMENTO POR ALAVANCA, PRESSÃO MÁXIMA DE 150 PSI, BARRAS DE ACIONAMENTO MANUAL 2,2 METROS COM FAIXA DE APLICAÇÃO MÁXIMA DE 10 A 12 METROS COM PISTOLA E MANGUEIRA, ALTURA MÍNIMA DE TRABALHO DE 1,5 METROS, DIMENSÕES DE COMPRIMENTO 1,25X1,40X2,00, PESO MÍNIMO DA MÁQUINA VAZIA DE 200 KG, VELOCIDADE MÁXIMA DE TRABALHO DE 2 A 6 KM/H.DEVERÁ APRESENTAR OS MANUAIS DE GARANTIA EM PORTUGUÊS. CATÁLOGO DE PEÇAS E COM CHAVES BÁSICAS DE MANUTENÇÃO E MANUAL INCLUSO. 						
	Valor Total: R$ 67.992,00		
	
	VANDA ARANTES MOTA EPP - Não Exclusivo		
	Código	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total		
	713982	PLANTADEIRA E ADUBADEIRA HIDRAULICA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, DE 04 LINHAS, NOVA, DE PLANTIO DIRETO, COM ACOPLAMENTO NO BRAÇO HIDRÁULICO DE 3 PONTOS, ESPAÇAMEN-TO MÍNIMO 04 LINHAS DE 75 A 90 CM, SISTEMA DE RODA COMPACTADORA INDIVIDUAL PARA COBERTURA DA SEMENTE. PROFUNDIDADE DE CORTE DE NO MÍNIMO DE E 20 CM E LARGURA DE TRABALHO MÍNIMA ÚTIL DE 3.400M. MARCADORES MECÂNICO, CAPACIDADE DO DEPOSITO DE SEMEN-TES DE NO MÍNIMO 30 LITROS E CAPACIDADE DA CAIXA DE ADUBO MÍNIMO DE 60 LITROS, DISCOS DE SEMENTES PARA MILHO, FEIJÃO COM SISTEMA DE PLANTIO MECÂNICO, PESO MÍNIMO DE 1.350 KG, RELAÇÃO DE TRANS-MISSÃO ATRAVÉS DE COMBINAÇÃO DE RODAS DENTADAS, COM OPÇÃO DE TROCA ATRAVÉS DO PENTE DE GODAS AFIXADAS NO CHASSI, PLATA-FORMA DE ACESSO ANTIDERRAPANTE, MECANISMO DE COBERTURA DE 2 RODAS EM “V” COM A TERCEIRA RODA COMPACTADORA, COM SISTEMA PULA PEDRA OU OBSTÁCULOS, RESERVATÓRIO DE SEMENTES E FERTILI-ZANTES DEVERÁ SER   INDIVIDUAL, CATALOGO DE PEÇAS E ÇOM CHAVES BÁSICAS DE MANUTENÇÃO MANUAL INCLUSO.	un	2,0000	R$ 70.000,0000	R$ 140.000,00		
								
	713985	COLHEDORA DE MILHO DE UMA LINHA, ACOPLÁVEL A TRATORES COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 65 A 80 CV. É DE SEMI-ARRASTO E FORMA COM O TRATOR UM CONJUNTO ÚNICO. MANOBRA EM PEQUENO RAIO DE GIRO, AUMENTANDO O RENDIMENTO DE TRABALHO. COLHE, DESEMPALHA, DEBULHA LIMPA, ARMAZENA E TRANSPORTA O MILHO COLHIDO PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTES. EQUIPADA COM BICA COLETORA COM ALTURA REGULÁVEL, SISTEMA COM CORRENTE TRANSPORTADORA, COLHE AS ESPIGAS COM MAIS EFICÁCIA E REDUZ AS IMPUREZAS. O SIS-TEMA DE TRILHAGEM AXIAL DESEMPALHA E DEBULHA, SEPARANDO OS GRÃOS CONDUZINDO AO CABEÇOTE COM REGISTROS PARA REGULAGEM DE AR. POSSUI GRANELEIRO COM CAPACIDADE DE 730 LITROS, TUBO DE DESCARGA ACIONADA POR COMANDO HIDRÁULICO, RODA DE APOIO E PNEU 16 — 10 LONAS. O SISTEMA DE ACOPLAMENTO AO TRATOR É EFETUADO ATRAVÉS DE PARA-CHOQUE DESENVOLVIDO DE ACORDO COM A MARCA E MODELO DO TRATOR. PRODUÇÃO (CONDIÇÕES NORMAIS): 40 A 50 SACAS/HORA ALTURA DE CORTE REGULÁVEL: 250 A 800 MM, LARGURA DO BICO COLETOR: 530 MM, ROTAÇÃO DO ROTOR (EIXO SEM FIM) E ROLETES: 800 AL 00 RPM POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA: 65 A 80 CV. ROTAÇÃO NA TDP: 540 RPM VELOCIDADE DE MARCHA (CONDIÇÕES NORMAIS): 5 A 10 KM/H, CAPACIDADE DE CARGA: 730 LITROS, VELOCIDADE DE DESCARGA: 1 MINUTO, PNEU 7.00-16 10 LONAS / PARA-CHOQUE PARA ACOPLAMENTO DE ACORDO COM MODELO DO TRATOR. BICO COLETOR: REGULÁVEL DE 250 A 800 MM DE ALTURA. UMA LINHA DE COLHEITA. APARADOR: IMPEDE A QUEDA DAS ESPIGAS FORA DA MÁQUINA. ROLETE: COLHE OS PÉS DE MILHO E 	un	2,0000	R$ 126.000,0000	R$ 252.000,00		

	
	Página: 2 de 3	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71 
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

			
		SACAM SOMENTE AS ESPIGAS PARA O SEM-FIM. ROLETES: ESMAGAM E DEIXAM O PÉ DE MILHO NO CHÃO. DEBULHADORES: EFETUAM A DEBULHA DO MILHO NO PRIMEIRO ESTÁGIO. 						
	Valor Total: R$ 392.000,00		

                ARIPUANÃ, 29 de novembro de 2022

	
SELUIR PEIXER REGHIN
CPF: 539.659.739-91
Prefeita

	

	
	Página: 3 de 3